**Dykeriarbete**

Om du ska dyka och andas andnings-gas under förhöjt tryck, måste du följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete AFS 2010:16.

Kontakta husprefekt om du planerar att dyka i arbetet.

* Skriftlig dykplan baserad på en riskbedömning ska göras.
* Riskbedömningen ska dokumenteras, dateras och lagras i lämplig form.
* Den som genomför riskbedömningen ska ha god kunskap om metoder för riskbedömning och om de särskilda risker som finns vid vistelse i och arbete under vatten.
* Teoretiska och praktiska kunskaper om dykeriarbete, dyk- och arbetsutrustning samt de arbetsuppgifter som ska utföras krävs. Kunskaperna ska vara dokumenterade i form av ett certifikat eller ett utbildningsbevis.
* Arbetsgivaren ska säkerställa att de som utför eller medverkar i dykeriarbete upprätthåller tillräckliga kunskaper och färdigheter.
* Dykutrustningen ska uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning. Användning ska ske enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.
* Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare som utför eller kommer att utföra dykeriarbete, AFS 2014:6.

I bilaga 2 till AFS 2010:16 finns information om vad man kan tänka på vid planering, förberedelser, åtgärder före och efter dykning och vid nödsituation.